|  |
| --- |
| **Matafuego a base de polvo químico ABC** |
|  |
| http://www.lacarincendio.com.ar/imgph/extintores_polvo_quimico.jpg |
|  |
|  |
|  |
| **Aplicaciones** |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Es de uso más general, para Fuegos ABC (papel, madera, plástico, etc). | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Para Industrias y Comercios, viviendas, residencias públicas, oficinas administrativas, Centros de Atención de Salud, locales, cafeterías y restaurantes, Escuelas y Universidades. | |
|  |
| **Características** |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Sencillo funcionamiento y mantenimiento. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Polvo Químico ABC con Sello IRAM 3569. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente Recubierto Exteriormente con Pintura en polvo termo convertible. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Liviano y de gran versatilidad de uso. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recargables. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Rango de temperaturas de operación -25º C a +60º C. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presión de ensayo: 3433 Kpa. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presión de servicio: 1373 Kpa. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presurizado con Nitrógeno seco. | |
|  |
| **Accesorios** |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | Gancho para colgar  Chapa baliza. | |  | Gabinete para matafuego. (Opcional) | |
| **Matafuego a base de polvo químico ABC para auto** |

****

|  |
| --- |
| **Aplicaciones** |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | El de uso más general, para Fuegos ABC (papel, madera, plástico, etc). | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Para autos o vehículos particulares. | |
| **Características** |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Sencillo funcionamiento y mantenimiento. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Polvo Químico ABC con Sello IRAM 3569. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente Recubierto Exteriormente con Pintura en polvo termo convertible. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Liviano y de gran versatilidad de uso. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recargables. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Rango de temperaturas de operación -25º C a +60º C. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presión de ensayo: 3433 Kpa. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presión de servicio: 1373 Kpa. | | http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presurizado con Nitrógeno seco. | |

**Accesorios**

Soporte de plástico o metal para perforar.

Funda con abrojo (opcional foto)