|  |
| --- |
| **Matafuego a base de HCFC 123** |
|  |
| http://www.lacarincendio.com.ar/imgph/extintores_hcfc123.jpg |
|  |
| **Aplicaciones** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Salas de cómputos, centros de telecomunicaciones, oficinas, áreas asépticas, archivos, vehículos, náutica. |

 |
|   |
| **Características** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Sencillo funcionamiento y mantenimiento. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente Recubierto Exteriormente con Pintura en polvo termoconvertible. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Alta resistencia a la intemperie. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recargables. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Económicos. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Rango de temperaturas de operación -40º C a +50º C. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presión de ensayo: 2.0 MPa. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Presión de servicio: 0.8 MPa. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | HCFC 123 con Sello IRAM 3526-1. |

 |
|   |
| **Accesorios** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Gancho para colgar. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Gabinete para matafuego. (Opcional) |

 |
|   |

|  |
| --- |
| **Matafuego a base de Agua con Acetato de Potasio** **(Wet Chemical)** |
|  |
| http://www.lacarincendio.com.ar/imgph/extintor_acetato.jpg |
|  |
| **Aplicaciones** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Para fuegos Clase K, generados en cocinas. |

 |
|   |
| **Características** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Sencillo funcionamiento y mantenimiento. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente de acero inoxidable. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recipiente Recubierto Exteriormente con Pintura en polvo termoconvertible. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Alta resistencia a la intemperie. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Recargables. |

 |
|   |
| **Accesorios** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Gancho para colgar. |
| http://www.lacarincendio.com.ar/images/point.jpg | Gabinete para matafuego. (Opcional) |

 |
|   |